附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

南阳国家天气雷达站正东方向450米处的光武西路以北，北京路以东区域建设南阳市黄岗社区付岗、小白庄、小闫庄城中村改造项目，共建设25栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 建筑物到雷达天线中心水平距离(米) | 建筑物地平海拔高度（米） | 建筑物拟建高度（米） | 限制高度(米) | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1西北 | 624.27 | 141.60 | 87.00 | 229.69 | 是 |
| S1-1西南 | 623.19 | 141.60 | 87.00 | 229.70 | 是 |
| S1-1东北 | 695.54 | 141.60 | 87.00 | 228.86 | 是 |
| S1-1东南 | 696.70 | 141.60 | 87.00 | 228.84 | 是 |
| S1-2西北 | 735.46 | 140.70 | 86.60 | 228.39 | 是 |
| S1-2西南 | 734.88 | 140.70 | 86.60 | 228.39 | 是 |
| S1-2东北 | 806.75 | 140.70 | 86.60 | 227.55 | 是 |
| S1-2东南 | 808.65 | 140.70 | 86.60 | 227.53 | 是 |
| S1-3西北 | 670.09 | 141.60 | 85.60 | 229.15 | 是 |
| S1-3西南 | 667.26 | 141.60 | 85.60 | 229.19 | 是 |
| S1-3东北 | 748.37 | 141.60 | 85.60 | 228.24 | 是 |
| S1-3东南 | 748.30 | 141.60 | 85.60 | 228.24 | 是 |
| S1-4西北 | 764.08 | 140.70 | 85.60 | 228.05 | 是 |
| S1-4西南 | 762.24 | 140.70 | 85.60 | 228.07 | 是 |
| S1-4东北 | 834.96 | 140.70 | 85.60 | 227.22 | 是 |
| S1-4东南 | 835.38 | 140.70 | 85.60 | 227.22 | 是 |
| S1-5西北 | 642.98 | 141.90 | 19.60 | 229.47 | 是 |
| S1-5西南 | 631.59 | 141.90 | 19.60 | 229.60 | 是 |
| S1-5东北 | 659.72 | 141.90 | 19.60 | 229.27 | 是 |
| S1-5东南 | 657.39 | 141.90 | 19.60 | 229.30 | 是 |
| S1-6西北 | 791.15 | 140.70 | 14.20 | 227.74 | 是 |
| S1-6西南 | 790.26 | 140.70 | 14.20 | 227.75 | 是 |
| S1-6东北 | 831.00 | 140.70 | 14.20 | 227.27 | 是 |
| S1-6东南 | 830.63 | 140.70 | 14.20 | 227.27 | 是 |
| S2-1西北 | 620.14 | 141.60 | 86.60 | 229.74 | 是 |
| S2-1西南 | 620.45 | 141.60 | 86.60 | 229.73 | 是 |
| S2-1东北 | 690.78 | 141.60 | 86.60 | 228.91 | 是 |
| S2-1东南 | 692.90 | 141.60 | 86.60 | 228.89 | 是 |
| S2-2西北 | 735.92 | 140.70 | 86.60 | 228.38 | 是 |
| S2-2西南 | 736.09 | 140.70 | 86.60 | 228.38 | 是 |
| S2-2东北 | 806.92 | 140.70 | 86.60 | 227.55 | 是 |
| S2-2东南 | 809.68 | 140.70 | 86.60 | 227.52 | 是 |
| S2-3西北 | 601.98 | 141.60 | 85.60 | 229.95 | 是 |
| S2-3西南 | 603.13 | 141.60 | 85.60 | 229.94 | 是 |
| S2-3东北 | 641.59 | 141.60 | 85.60 | 229.49 | 是 |
| S2-3东南 | 644.37 | 141.60 | 85.60 | 229.45 | 是 |
| S2-4西北 | 735.89 | 140.70 | 85.60 | 228.38 | 是 |
| S2-4西南 | 738.26 | 140.70 | 85.60 | 228.35 | 是 |
| S2-4东北 | 807.90 | 140.70 | 85.60 | 227.54 | 是 |
| S2-4东南 | 811.39 | 140.70 | 85.60 | 227.50 | 是 |
| S2-5西北 | 604.13 | 141.60 | 85.60 | 229.93 | 是 |
| S2-5西南 | 606.35 | 141.60 | 85.60 | 229.90 | 是 |
| S2-5东北 | 679.75 | 141.60 | 85.60 | 229.04 | 是 |
| S2-5东南 | 683.12 | 141.60 | 85.60 | 229.00 | 是 |
| S2-6西北 | 737.93 | 140.70 | 85.60 | 228.36 | 是 |
| S2-6西南 | 739.37 | 140.70 | 85.60 | 228.34 | 是 |
| S2-6东北 | 807.55 | 140.70 | 85.60 | 227.54 | 是 |
| S2-6东南 | 811.74 | 140.70 | 85.60 | 227.49 | 是 |
| S2-7西北 | 691.91 | 141.20 | 18.10 | 228.90 | 是 |
| S2-7西南 | 696.86 | 141.20 | 18.10 | 228.84 | 是 |
| S2-7东北 | 724.53 | 141.20 | 18.10 | 228.52 | 是 |
| S2-7东南 | 729.25 | 141.20 | 18.10 | 228.46 | 是 |
| H3-1西北 | 639.59 | 143.10 | 85.60 | 229.51 | 是 |
| H3-1西南 | 633.43 | 143.10 | 85.60 | 229.58 | 是 |
| H3-1东北 | 668.54 | 143.10 | 85.60 | 229.17 | 是 |
| H3-1东南 | 665.37 | 143.10 | 85.60 | 229.21 | 是 |
| H3-2西北 | 604.29 | 143.10 | 85.60 | 229.92 | 是 |
| H3-2西南 | 598.06 | 143.10 | 85.60 | 230.00 | 是 |
| H3-2东北 | 633.16 | 143.10 | 85.60 | 229.59 | 是 |
| H3-2东南 | 629.93 | 143.10 | 85.60 | 229.62 | 是 |
| H3-3西北 | 571.25 | 145.00 | 83.50 | 230.31 | 是 |
| H3-3西南 | 566.55 | 145.00 | 83.50 | 230.37 | 是 |
| H3-3东北 | 626.87 | 145.00 | 83.50 | 229.66 | 是 |
| H3-3东南 | 625.35 | 145.00 | 83.50 | 229.68 | 是 |
| H4-1西北 | 464.64 | 144.40 | 86.00 | 231.56 | 是 |
| H4-1西南 | 463.86 | 144.40 | 86.00 | 231.57 | 是 |
| H4-1东北 | 522.76 | 144.40 | 86.00 | 230.88 | 是 |
| H4-1东南 | 524.90 | 144.40 | 86.00 | 230.85 | 是 |
| H4-2西北 | 457.74 | 144.40 | 85.60 | 231.64 | 是 |
| H4-2西南 | 456.04 | 144.40 | 85.60 | 231.66 | 是 |
| H4-2东北 | 489.52 | 144.40 | 85.60 | 231.27 | 是 |
| H4-2东南 | 490.84 | 144.40 | 85.60 | 231.25 | 是 |
| H4-3西北 | 513.22 | 144.40 | 85.60 | 230.99 | 是 |
| H4-3西南 | 511.54 | 144.40 | 85.60 | 231.01 | 是 |
| H4-3东北 | 545.01 | 144.40 | 85.60 | 230.62 | 是 |
| H4-3东南 | 546.34 | 144.40 | 85.60 | 230.60 | 是 |
| H4-4西北 | 476.60 | 144.40 | 85.60 | 231.42 | 是 |
| H4-4西南 | 474.02 | 144.40 | 85.60 | 231.45 | 是 |
| H4-4东北 | 558.37 | 144.40 | 85.60 | 230.46 | 是 |
| H4-4东南 | 557.81 | 144.40 | 85.60 | 230.47 | 是 |
| S5-1西北 | 481.05 | 144.40 | 85.60 | 231.37 | 是 |
| S5-1西南 | 484.56 | 144.40 | 85.60 | 231.33 | 是 |
| S5-1东北 | 519.66 | 144.40 | 85.60 | 230.91 | 是 |
| S5-1东南 | 522.91 | 144.40 | 85.60 | 230.88 | 是 |
| S5-2西北 | 493.76 | 144.40 | 85.60 | 231.22 | 是 |
| S5-2西南 | 495.25 | 144.40 | 85.60 | 231.20 | 是 |
| S5-2东北 | 520.47 | 144.40 | 85.60 | 230.91 | 是 |
| S5-2东南 | 524.70 | 144.40 | 85.60 | 230.86 | 是 |
| S5-3西北 | 402.24 | 145.00 | 28.60 | 232.29 | 是 |
| S5-3西南 | 404.13 | 145.00 | 28.60 | 232.27 | 是 |
| S5-3东北 | 445.09 | 145.00 | 28.60 | 231.79 | 是 |
| S5-3东南 | 446.80 | 145.00 | 28.60 | 231.77 | 是 |
| S5-4西北 | 331.33 | 146.00 | 28.60 | 231.73 | 是 |
| S5-4西南 | 333.38 | 146.00 | 28.60 | 231.73 | 是 |
| S5-4东北 | 385.09 | 146.00 | 28.60 | 232.49 | 是 |
| S5-4东南 | 386.86 | 146.00 | 28.60 | 232.47 | 是 |
| S5-5西北 | 503.89 | 143.50 | 14.90 | 231.10 | 是 |
| S5-5西南 | 513.01 | 143.50 | 14.90 | 230.99 | 是 |
| S5-5东北 | 527.00 | 143.50 | 14.90 | 230.83 | 是 |
| S5-5东南 | 527.93 | 143.50 | 14.90 | 230.82 | 是 |