附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

孟津国家基本站西侧约660米以远规划建设中部电商港项目，项目规划用地面积约200466m²,总建筑面积315839㎡，一期项目包含1#和2#服务中心、1#和2#分拣车间、3#定制车间、4#和5#包装车间、1#和2#宿舍楼、检验车间、共10栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离(米)  | 建筑物高出观测场高度（米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#服务中心J1点 | 666.2 | -7.3 | -91.25 | 2 | 符合 |
| 1#服务中心J2点 | 690.7 | -7.3 | -94.61 | 2 | 符合 |
| 1#服务中心J3点 | 714.6 | -7.3 | -97.89 | 2 | 符合 |
| 1#服务中心J4点 | 739.2 | -7.3 | -101.26 | 2 | 符合 |
| 2#服务中心J5点 | 765.2 | -7.3 | -104.82 | 2 | 符合 |
| 2#服务中心J6点 | 717.1 | -7.3 | -98.23 | 2 | 符合 |
| 1#分拣车间J7点 | 741.4 | -1.8 | -411.91 | 2 | 符合 |
| 1#分拣车间J8点 | 786.9 | -1.8 | -437.16 | 2 | 符合 |
| 1#分拣车间J9点 | 883.6 | -1.8 | -490.86 | 2 | 符合 |
| 1#分拣车间J10点 | 843.2 | -1.8 | -468.43 | 2 | 符合 |
| 2#分拣车间J11点 | 895.1 | 3.2 | 279.71 | 3 | 符合 |
| 2#分拣车间J12点 | 855.1 | 3.2 | 267.21 | 3 | 符合 |
| 2#分拣车间J13点 | 958.7 | 3.2 | 299.60 | 3 | 符合 |
| 2#分拣车间J14点 | 994.7 | 3.2 | 310.83 | 3 | 符合 |
| 3#定制车间J15点 | 1006.2 | 3.2 | 314.42 | 3 | 保护区外 |
| 3#定制车间J16点 | 970.6 | 3.2 | 303.32 | 3 | 符合 |
| 3#定制车间J17点 | 1017.4 | 3.2 | 317.94 | 3 | 保护区外 |
| 3#定制车间J18点 | 1051.4 | 3.2 | 328.56 | 3 | 保护区外 |
| 检验车间J27点 | 799.9 | -1.3 | -615.33 | 3 | 符合 |
| 检验车间J28点 | 802.4 | -1.3 | -617.20 | 3 | 符合 |
| 检验车间J29点 | 822.2 | -1.3 | -632.45 | 3 | 符合 |
| 检验车间J30点 | 847.2 | -1.3 | -651.66 | 3 | 符合 |
| 4#包装车间J31点 | 812.3 | -1.8 | -451.26 | 2 | 符合 |
| 4#包装车间J32点 | 880.8 | -1.8 | -489.34 | 2 | 符合 |
| 4#包装车间J33点 | 978.8 | -1.8 | -543.77 | 2 | 符合 |
| 4#包装车间J34点 | 917.4 | -1.8 | -509.66 | 2 | 符合 |
| 5#包装车间J35点 | 928.4 | 3.2 | 290.12 | 3 | 符合 |
| 5#包装车间J36点 | 989.1 | 3.2 | 309.11 | 3 | 符合 |
| 5#包装车间J37点 | 1123.3 | 3.2 | 351.04 | 3 | 保护区外 |
| 5#包装车间J38点 | 1070.1 | 3.2 | 334.39 | 3 | 保护区外 |