附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在孟津国家基本气象站西侧730米以远处建设孟津县新区医院项目，项目包含2栋门诊及病房楼，1栋医疗库房，1栋病房楼，3栋的配套用房，共建设7栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 建筑物名称（或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离(米)  | 建筑物高出观测场高度（米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| 门诊及病房楼J1点 | 796.7 | 13.2 | 60.35 | 4 | 符合 |
| 门诊及病房楼J2点 | 775.4 | 13.2 | 58.75 | 4 | 符合 |
| 门诊及病房楼J6点 | 898.9 | 13.2 | 68.10 | 4 | 符合 |
| 门诊及病房楼J3点 | 846.3 | 66.6 | 12.71 | 18 | 符合 |
| 门诊及病房楼J4点 | 918.5 | 66.6 | 13.79 | 18 | 符合 |
| 门诊及病房楼J5点 | 924.9 | 66.6 | 13.89 | 18 | 符合 |
| 门诊及病房楼J18点 | 853.2 | 66.6 | 12.81 | 18 | 符合 |
| 医疗库房J7点 | 739.4 | 4.4 | 168.04 | 3 | 符合 |
| 医疗库房J8点 | 730.1 | 4.4 | 165.92 | 3 | 符合 |
| 医疗库房J9点 | 753.8 | 4.4 | 171.31 | 3 | 符合 |
| 医疗库房J10点 | 762.8 | 4.4 | 173.37 | 3 | 符合 |
| 已建病房楼J11点 | 799.2 | 26.9 | 29.71 | 9 | 符合 |
| 已建病房楼J12点 | 795.0 | 26.9 | 29.55 | 9 | 符合 |
| 已建病房楼J13点 | 859.7 | 26.9 | 31.96 | 9 | 符合 |
| 已建病房楼J14点 | 863.1 | 26.9 | 32.08 | 9 | 符合 |
| 综合站房J15点 | 793.8 | -3.1 | -260.27 | 1 | 符合 |
| 医疗气体站房J16点 | 878.3 | -4.1 | -214.22 | 1 | 符合 |
| 医疗废弃物暂存和废水处理站J17点 | 910.9 | -7.6 | -119.85 | 1 | 符合 |