附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在孟津国家基本气象站西侧730米以远处建设孟津县新区医院项目，项目包含2栋门诊及病房楼，1栋医疗库房，1栋病房楼，3栋的配套用房，共建设7栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称  （或楼房编号） | | 最高点到观测场  围栏水平距离  (米) | | 建筑物高出  观测场高度  （米） | | 建筑物到观测场  的距离高度比 | | 楼房  层数 | | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊及病房楼J1点 | | 796.7 | | 13.2 | | 60.35 | | 4 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J2点 | | 775.4 | | 13.2 | | 58.75 | | 4 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J6点 | | 898.9 | | 13.2 | | 68.10 | | 4 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J3点 | | 846.3 | | 66.6 | | 12.71 | | 18 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J4点 | | 918.5 | | 66.6 | | 13.79 | | 18 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J5点 | | 924.9 | | 66.6 | | 13.89 | | 18 | | 符合 |
| 门诊及病房楼J18点 | | 853.2 | | 66.6 | | 12.81 | | 18 | | 符合 |
| 医疗库房J7点 | | 739.4 | | 4.4 | | 168.04 | | 3 | | 符合 |
| 医疗库房J8点 | | 730.1 | | 4.4 | | 165.92 | | 3 | | 符合 |
| 医疗库房J9点 | | 753.8 | | 4.4 | | 171.31 | | 3 | | 符合 |
| 医疗库房J10点 | | 762.8 | | 4.4 | | 173.37 | | 3 | | 符合 |
| 已建病房楼J11点 | | 799.2 | | 26.9 | | 29.71 | | 9 | | 符合 |
| 已建病房楼J12点 | | 795.0 | | 26.9 | | 29.55 | | 9 | | 符合 |
| 已建病房楼J13点 | | 859.7 | | 26.9 | | 31.96 | | 9 | | 符合 |
| 已建病房楼J14点 | | 863.1 | | 26.9 | | 32.08 | | 9 | | 符合 |
| 综合站房J15点 | | 793.8 | | -3.1 | | -260.27 | | 1 | | 符合 |
| 医疗气体站房J16点 | | 878.3 | | -4.1 | | -214.22 | | 1 | | 符合 |
| 医疗废弃物暂存和废水处理站J17点 | | 910.9 | | -7.6 | | -119.85 | | 1 | | 符合 |